Datové úložiště

Cluster disponuje diskovým polem QSAN XCubeSAN XS3224 s 21 14 TB 7200RPM SAS3 disky a SSD cache (SW Qcache COQ SSD-C a 2x SSD PAH WUSTR6440ASS200). Pole je zpřístupněné skrz dva souborové servery (vzájemně se zálohují) tilia-nfs.ibot.cas.cz (alias storage-pruhonice1-ibot.metacentrum.cz) s procesorem AMD EPYC Naples 7401P (24 jader, 2 GHz, turbo 3 GHz), 128 GB RAM a 1920 GB NVMe disk.

Viz informace o práci s datovým úložištěm — přístup a sdílené složky.

Datové úložiště a souborové servery