Virtuální servery

Virtuální servery

Čelní uzel tilia

Je vybaven 4 vCPU, 2,4 GHz, 8 GB RAM a 50 GB SSD disk. Používá se jako každý jiný čelní uzel MetaCentra. Je přístupný všem uživatelům MetaCentra. Jeho použití je výhodné zvláště při práci s daty uloženými na průhonickém datovém úložišti a/nebo spouštění úloh na průhonickém clusteru. Je dostupný na adrese tilia.ibot.cas.cz (alias tilia.metacentrum.cz) a domovské adresáře jsou ve složce /auto/pruhonice1-ibot/… na datovém úložišti.

Databázový server

Je vybaven 8 vCPU, 2,4 GHz, 32 GB RAM a 60 GB SSD disk. Slouží primárně pro provoz NoSQL databází Neo4j a MongoDB využívaných při práci s Apache Hadoop a Spark na HPC uzlech, a pro další speciální aplikace.

Virtuální servery

Zpět na přehled hardware.